	Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.
Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.
Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.
Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.
Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. 
Установка и эксплуатация мебели.
Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30о С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша. 
Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:
1. не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев; 
1. не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;
1. не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.
Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при  необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40о С) предметов. 
По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов. 
Гарантийные обязательства.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 ”Мебель. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за  мебелью. 
Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели. 
Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия. 
Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели. 
Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.
Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а так же при использовании изделия не по его прямому назначению.
Порядок предъявления претензий по качеству. 
Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.
Свидетельство о приемке.
Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия     14.08.2022           Отметка ОТК_______________________
[image: Логотип Линаура]
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Изделие: Набор мебели для спальни
Ривьера Шкаф 4х ств
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	Указания по сборке. Гостиная Ривьера Шкаф 4х ств
Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту
Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности. 
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.
Последовательность сборки:
Подготовить детали к сборке. Распределить по позициям. 
К деталям (1,2,12) прибить опоры (25) гвоздями (20). В детали (1,2,3) установить эксцентрики усиленные (33). В детали (1,3) вбить полкодержатели (27). К деталям (13) прикрутить ответные планки петель (36) евровинтами (21), вкрутить штоки эксцентриков усиленных (33). К детали (3) прикрутить ответные планки петель (26) евровинтами (21).
В горизонтальном положении соединить детали (9) с деталями (1,3) еврошурупами (22). Соединить деталь (11) с деталями (1,3) еврошурупами (22). Соединить детали (8) с деталями (2,3) еврошурупами (22). Соединить детали (5,12) с деталями (1,2,3) еврошурупами (22). Соединить деталь (4) с деталями (1,2,12) еврошурупами (22). Установить детали (13), зафиксировать эксцентрики (33). Соединить детали (12) с деталями (13) саморезами (30).
Проверив равенство диагоналей, прибить стенки задние (14) гвоздями (20) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей, в местах соединения ЛДВП использовать соединитель (16,17).
[bookmark: _GoBack]В вертикальном положении навесить створки (6,7), предварительно установив в них петли (36) на саморезы (29). В зеркальную створку (7) правого шкафа установить петли (26) на саморезы (29). К створкам (6) прикрутить ручки (28) саморезами (31) через шайбы декоративные (34). При необходимости на нужном уровне установить штангу (15), для чего к деталям (2,3) прикрутить штангодержатели (35) саморезами (29). 
После полной сборки и установки осуществить окончательную регулировку петель (26,36).
После полной сборки и установки изделия предприятие-изготовитель рекомендует дополнительно соединить секции мебельного набора стяжками межсекционными (32), просверлив дополнительно отверстия сверлом диаметром 8 мм насквозь в местах соприкосновения секций, не допуская повреждения декоративного покрытия деталей.

Комплектовочная ведомость фурнитуры. 
Гостиная Ривьера Шкаф 4х ств (упак. №1)
	№
	Наименование
	Вид
	Кол-во
	№
	Наименование
	Вид
	Кол-во

	20
	Гвоздь 2х20 цинк
	[image: Гвоздь 2х20]
	86
	29
	Саморез 4х16
	[image: Саморез 4х16]
	36

	21
	Евровинт
	[image: Евровинт 6,3х13]
	32
	30
	Саморез 4х25
	[image: Саморез 4х16]
	9

	22
	Еврошуруп
	[image: Еврошуруп 70]
	42
	31
	Саморез 4х30 для ручки
	[image: Саморез с ПШ]
	4

	23
	Заглушка для еврошурупа
	[image: Заглушка евровинта]
	42
	32
	Стяжка межсекционная
	[image: Стяжка межсекционная .png]
	2

	24
	Ключ еврошурупа
	[image: Евроключ]
	1
	33
	Эксцентрик усиленный 
	[image: ]
	12

	25
	Опора пластмасса
	[image: Опора пластмассовая]
	8
	34
	Шайба декоративная
	[image: Шайба декоративна]
	4

	26
	Петля вкладная
	[image: МП][image: Петля%20вкладная]
	4
	35
	Штангодержатель металлический
	[image: Штангодержатель]
	2

	27
	Полкодержатель металлический
	[image: Полкодержатель.jpg]
	18
	36
	Петля контурная 180 градусов
	[image: ]
	12

	28
	Ручка С-22
	[image: E:\Загрузки\ruchka-skoba_s-22_96_mm_khrom.png]
	2
	
	
	
	



	
	Комплектовочная ведомость на щитовые детали. 
Гостиная Ривьера Шкаф 4х ств
	№
	Наименование
	Размер
	Кол-во
	№ упак
	№
	Наименование
	Размер
	Кол-во
	№ упак

	1
	Стенка правая
	2184х520
	1
	2
	10
	Полка
	510х796
	3
	5

	2
	Стенка левая
	2184х520
	1
	2
	11
	Полка верхняя
	488х816
	1
	5

	3
	Перегородка
	2008х520
	1
	3
	12
	Цоколь
	1684х80
	4
	4

	4
	Стенка верхняя
	1717х545
	1
	4
	13
	Накладка декор
	80х2184
	3
	2

	5
	Стенка нижняя
	520х1684
	1
	4
	14
	Стенка задняя
	422х1713
	5
	3

	6
	Створка
	2084х364
	2
	6
	15
	Штанга металл
	863
	1
	4

	7
	Створка с зеркалом
	2084х364
	2
	7
	16
	Соединитель
	868
	4
	4

	8
	Полка соединительная
	520х868
	2
	5
	17
	Соединитель
	800
	4
	4

	9
	Полка соединительная
	520х800
	2
	4
	
	
	
	
	


Схема сборки. Гостиная Ривьера Шкаф 4х ств
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