	Указания по сборке. Даллас Тумба ТВ-05
Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите её по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку произведите на ровной жёсткой поверхности. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделия для улучшения его технологических и эксплуатационных параметров.

Последовательность сборки:
Подготовить детали к сборке, распределить по позициям.

В детали (1,3) вкрутить штоки эксцентриков (30), вбить шканты (32). К стенке нижней тумбы (2) прикрутить опоры (27) саморезами (28). К деталям (9,10,11) прикрутить направляющие (31) саморезами (29). В детали (4,8,10,11,14,15,) установить эксцентрики (30).
Соединить стенки тумбы (10,11) со стенкой нижней тумбы (2), еврошурупами (21), прикрутить деталь (9) еврошурупом (21), стенку нижнюю (5) присоединить к стенке нижней (2) еврошурупами (22). Установить стенку верхнюю (1) затянуть стяжки эксцентриковые (30) на деталях (9,10,11). К стенке верхней (1) прикрутить детали (14,15) еврошурупами (21). Стенку заднюю (4) соединить еврошурупами (21) с деталями (5,9). Присоединить стенку правую (8) к детали (5) еврошурупами (21), на детали (4) затянуть стяжки эксцентриковые (30). Установить стенку верхнюю (3) затянуть стяжки (30). 
Прибить стенку заднюю (17) гвоздями (20) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия. Установить заглушки (23,24).

Собрать ящики, соединив боковины ящиков (12,13) с задними панелями ящиков (6) и фальшпанелью (7). Прикрутить направляющие (31).  Прибить дно ящика (18) гвоздями (20) из расчета 150 мм между соседними гвоздями, не допуская повреждения декоративного покрытия. Фасад (16) соединить саморезами (29) с фальшпанелями (7). Установить ящики в нишу. Магнит толкатель (26) прикрутить (28) к стенке верхней тумбы (1). 
Комплектовочная ведомость на щитовые детали. Даллас Тумба ТВ-05
№

Наименование

Размер

Кол-во

Уп-ка
№

Наименование

Размер

Кол-во

Уп-ка
1

Стенка верхняя тумбы

1486х450

1
2
10
Перегородка тумбы
252х430
1
3
2
Стенка нижняя тумбы
1486х450
1
2
11
Стенка левая тумбы
252х430
1
3
3
Стенка верхняя
1386х300
1
2
12
Боковина ящика правая
400х188
2
3
4
Стенка задняя
408х384
1
2
13
Боковина ящика левая
400х188
2
3
5
Стенка нижняя
415х299
1
2
14
Стенка задняя
124х384
1
2
6
Задняя панель ящика
662х188
2
3
15
Стойка
124х299
1
2
7
Фальшанель ящика
662х188
2
2
16
Фасад ящика
1482х247
1
3
8
Стенка правая
408х299
1
2
17
Стенка задняя тумбы
1483х280
1
2
9
Стенка правая тумбы
252х430
1
3
18
Дно ящика
694х400
2
2

	
	Комплектовочная ведомость фурнитуры. Даллас Тумба ТВ-05 (Упаковка 1)
№

Наименование

Вид

Кол-во

№

Наименование

Вид

Кол-во

20
Гвоздь 2х20
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74
27
Опора прямоугольная
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4
21
Еврошуруп 50мм
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31
28
Саморез 4х16
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48
22
Еврошуруп 70мм
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2
29
Саморез 4х30
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12
23
Заглушка для еврошурупа
[image: image7.jpg]



27+6
30
Стяжка эксцентриковая
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16
24
Заглушка эксцентрика
[image: image9.jpg]



6+10
31
Шариковая направляющая 400
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2
25
Ключ еврошурупа
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1
32
Шкант 8х30
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16
26
Магнит
толкатель
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2
Схема сборки. Даллас Тумба ТВ-05
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	Приобретенный Вами набор мебели (модуль) должен использоваться по его прямому назначению в жилых отапливаемых помещениях с влажностью воздуха не более 75%.

Транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, хранение.

Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке любыми видами крытого транспорта, обеспечивающими защиту от внешних погодных воздействий и промокания. Погрузочно-разгрузочные работы производятся вручную, не допуская ударов. Упаковки с наименованием «Осторожно, стекло» укладываются поверх остальных. Сторона упаковки, где наклеен ярлык (этикетка) является верхом.

Упаковки укладываются вплотную друг к другу, перекладываются поролоном (мягкой ветошью). Обеспечивается крепление упаковок к бортам специальными ремнями для исключения их смещений во время движения.

Хранение изделия допускается только в заводской упаковке на поддонах, ярусами, не более 5 рядов. Хранение должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях. 

Установка и эксплуатация мебели.

Установка изделия производится в жилых сухих, отапливаемых помещениях покупателя с температурой воздуха 10-30о С. Изделие должно быть установлено на твердом ровном горизонтальном полу не ближе 50 см от отопительных и нагревательных приборов. Сборку изделия производить в строгом соответствии с Указаниями по сборке, изложенными на странице 2 настоящего вкладыша. 

Гарантийные обязательства сохраняются с учетом соблюдения при эксплуатации мебели указанных ниже максимальных нагрузок:

· не более 100-110 кг распределенной равномерной массы на одно спальное место для ортопедических кроватных оснований с обязательным использованием ортопедических пружинных матрацев; 

· не более 5 кг распределенной равномерной массы на одну стеклянную полку, один выдвижной ящик;

· не более 10 кг распределенной равномерной массы на одну полку/столешницу ЛДСП.

Поверхность изделия и его деталей следует оберегать от попадания влаги, щелочей и иных химических растворителей. Чистку поверхности ламинированных деталей производить сухими мягкими тканями, при необходимости используя специальные полироли и чистящие составы для корпусной мебели. Чистку фасадов из стекла производить влажной мягкой тканью без применения каких-либо химических средств. На поверхности изделия не допускается установка горячих (свыше 40о С) предметов. 

По необходимости, но не реже одного раза в год, производить подтяжку винтов и болтов основных и регулировочных креплений, петель, створок, иных выдвижных механизмов. 

Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014” Мебель. Общие технические условия” при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью. 

Срок хранения – 24 мес. со дня изготовления мебели. 

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. со дня продажи изделия. 

Срок службы изделия – восемь лет со дня продажи мебели. 

Если дату продажи установить невозможно, то датой начала гарантийного срока и срока службы считается дата выпуска изделия.

Гарантийные обязательства не предоставляются при нарушениях условий правил транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, установки и эксплуатации изделия, при каких-либо самостоятельных изменениях и переделках конструктива изделия, а также при использовании изделия не по его прямому назначению.

Порядок предъявления претензий по качеству. 

Все претензии по качеству изделия направляются покупателем к продавцу данного изделия с предъявлением настоящего вкладыша и документов, подтверждающих факт покупки данного изделия. Продавец, на основании заключенного между ним и предприятием-изготовителем договора, обязан принимать претензии покупателя и в полной мере выполнять требования действующего законодательства о защите прав потребителей.

Свидетельство о приемке.

Изделие соответствует ГОСТ 16371-2014 и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска изделия     19.10.2023           Отметка ОТК_______________________
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E-mail: m-spravka@mail.ru; www.linamebel.ru

Юр. адрес: Россия, 442892, Пензенской обл.,
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Сердобский район, пос. Сазанье, ул. Индустриальная, 1,

тел./факс: (84167) 222-08, 205-74.

Адрес производства: 442893, Россия, Пензенская обл., г. Сердобск,

ул. Энергетиков 18, тел./факс: (84167) 249-20, 247-77
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.40305/21
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Изделие: Гостиная Даллас
Даллас Тумба ТВ-05 
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Ш.1730 Г. 350 В. 400
Свидетельство о приемке, правила эксплуатации, сборки, установки. Гарантийные обязательства.



